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Treść należy dostosować do specyfiki stanowiska i charakteru wykonywanych prac 
INFORMACJE OGÓLNE

· Pracownikiem odpowiedzialny za stanowisko jest: 
· Butle należy składować w odległości większej niż 1 metr od grzejników centralnego ogrzewania i 10 metrów od źródeł otwartego ognia. Jeżeli przy grzejnikach c.o. znajdują się osłony zabezpieczające przed miejscowym nagrzewaniem, odległość między osłonami a butlami może być zmniejszona do 10 cm.

· Butle należy przechowywać w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się. 
· Gazy palne nie mogą być magazynowane razem z gazami utleniającymi, tzn. w tych samych pomieszczeniach lub miejscach składowych.

· Miejsca składowania i użytkowania gazów palnych muszą spełniać wymogi określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej. 

· Praca z gazami palnymi jest dopuszczalna pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej oraz sporządzenia dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - według odrębnych przepisów.

· Na stanowiskach, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, wszelkie urządzenia i systemy zabezpieczające muszą być dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem według Polskich Norm. 

· Pobór gazu palnego z butli jest dozwolony pod warunkiem uprzedniego podłączenia butli do instalacji odbiorczej.

· Butle z acetylenem o pojemności powyżej 1 litra mogą być magazynowane lub użytkowane wyłącznie w pozycji stojącej.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Szczegółowo zapoznać się z instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.

Ubrać się w odzież roboczą i ochronną, jeżeli jest przewidziana do użycia na stanowisku pracy.

Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym:

stan techniczny butli, ich osłon i zabezpieczeń w tym:

czy są one przechowywane w pozycji stojącej, a te bez stóp w pozycji leżącej,

sprawdzić stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych),

upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub 
w jego bezpośrednim otoczeniu
· Upewnić się czy jest sprawny detektor gazu

· Upewnić się czy uruchomiona jest wentylacja pomieszczenia. Wydajność wentylacji musi zapewniać poziomy stężenia gazów poniżej wartości dopuszczalnych

· Wszelkie nieszczelności połączeń butli i instalacji przesyłu gazu należy zlikwidować przed podjęciem dalszej pracy
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
· Ściśle stosować się do zaleceń:

· stanowiskowej instrukcji bhp,

· poleceń i wskazówek przełożonych.

· Użytkować tylko te butle, które mają właściwe oznaczenia

· Używać odpowiednich reduktorów wyposażonych w dwa manometry: jeden wskazujący ciśnienie gazu w butli, a drugi ciśnienie efektywne u wylotu.

· Przed podłączeniem butli z gazami palnymi, cały układ poboru takiego gazu musi być przepłukany gazem obojętnym w celu usunięcia z niego powietrza czy innych gazów powodujących zapłon.

· Otwierać i zamykać główny zawór ręką.

· Ostrożnie zwalniać reduktor gdy główny zawór jest zamknięty.

· Zwalniać reduktor trzymając go z dala od oczu i twarzy.

· Utrzymywać reduktor i zawory w czystości,

· Tak użytkować butle, by nie uległy one nadmiernemu nagrzaniu (powyżej 35 0C). Jeśli doszło do nadmiernego zagrzania butli należy je natychmiast schłodzić np. za pomocą polewania wodą,
Czynności zabronione:
· Nie magazynować butli z gazami palnymi razem z gazami utleniającymi, tzn. w tych samych pomieszczeniach lub miejscach składowych

· Używanie butli, które wykazują jakiekolwiek ślady uszkodzeń (zgniecenia, uderzone lub źle działające zawory, pęknięcia czy wybrzuszenia).

· Używanie butli po dacie jej ważności.

· Używanie butli nie oznakowanych.

· Dokonywanie jakichkolwiek napraw butli we własnym zakresie.

· Nakładanie smaru na gwinty czy szlify.

· Używanie młotka czy kluczy do otwierania czy zamykania głównego zaworu.

· Przekraczanie dozwolonej maksymalnej wartości ciśnienia oznaczonej na manometrze.

· Przechowywanie wspólnie butli z gazami reagującymi ze sobą.

· Nie przechowywać wspólnie pustych i pełnych butli
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· Odstawić poprawnie butle na właściwe miejsce,

· Sprawdzić poprawność ustawienia pozostałych butli,

· Wyłączyć dopływ energii zasilającej,

· Po zakończeniu pracy reszta gazu, zawarta w układzie, musi być wypłukana za pomocą gazu obojętnego aż do osiągnięcia stanu wolnego od zagrożeń.

· Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,

· Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia

· Butle ciśnieniowe mogą być pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknięciu zaworów głównych i zabezpieczeniu przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

· W razie pożaru, w miarę możliwości, butle ciśnieniowe powinny być usunięte ze strefy podwyższonej temperatury.

· Butle ciśnieniowe narażone na działanie płomienia należy schładzać wodą z bezpiecznej odległości.

· Butle ciśnieniowe, które zostały poddane działaniu płomienia lub miejscowemu nagrzewaniu się powierzchni, należy oznaczyć i przekazać niezwłocznie do zakładu napełniającego.

· Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii określa instrukcja postępowania awaryjnego dla budynku.
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